[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.53
nan= 
pe=2
op=1
opn=0	0	0	1	1	0	1	7	1	18	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	0	6	0	0
own=3	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=

[STRONA TYT]
na=P R Z E D M I A R    R O B Ó T	PRZEDMIAR
nfn=PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERSKIE "ProEko" Spółka Jawna
afn=85-151 BYDGOSZCZ, AL. JANA PAWŁA II 148
nb=BUDOWA INSTALACJI HYDROLIZY OSADÓW na TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w ZDUŃSKIEJ WOLI
ab=działki ewidencyjne nr 365/6 i 366/6 jedn. ewid. Zduńska Wola obręb 24 Tymienice
ni=MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI Sp. z o.o.
ai=98-220 ZDUŃSKA WOLA ul. KRÓLEWSKA 15
br=Instalacje elektroenergetyczne i AKPiA
nk=Eugeniusz Drożdż	
npn= 	
dt=  	0
kln=Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)1310131045231400-9 - linie kablowe energetyczne131045315700-5 - instalowanie rozdzielnic elektrycznych131045311200-2 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych131045317000-2 - inne instalacje elektryczne131050961200-1 - usługi instalowania urządzeń do przetwarzania informacji

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	 

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=Przepływomierz elektromagnetyczny DN200, zasil. 230VAC, z modułem komunkacyjnym Profibus DP	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1496998801
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=Termometr rezystancyjny z osłoną rurową, przyłączem gwintowanym i szyjką, dł. zanurzeniowa 500mm, pom. 0..120st.C, sygn. anal. 4..20mA	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1496998801
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=Termometr rezystancyjny z osłoną rurową, przyłączem gwintowanym i szyjką, dł. zanurzeniowa 120mm, pom. 0..120st.C, sygn. anal. 4..20mA	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1496998801
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 270]
ty=M
na=Modernizacja istniejącej wizualizacji o nowe obiekty	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1496998802
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=Sonda hydrostatyczna o zakr. 0..4m, wyj. 4..20mA, dł. przewodu 10m	0
id=1	3
jm=kpl	090
ce=0	1496998802
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 128]
ty=M
na=Moduł wejść binarnych 8DI DC24V	0
id=1	3
jm=szt	020
ce=0	1496998802
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 171]
ty=M
na=Skrzynka sterowania "SS-48WD1" w obud. z tworzywa 160x80x55mm, IP66	0
id=1	3
jm=kpl	090
ce=0	1496998802
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 172]
ty=M
na=Skrzynka sterowania "SS-48WD2" w obud. z tworzywa 160x80x55mm, IP66	0
id=1	3
jm=kpl.	090
ce=0	1496998802
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 173]
ty=M
na=Skrzynka sterowania "SS-48WK1" w obud. z tworzywa 160x80x55mm, IP66	0
id=1	3
jm=kpl.	090
ce=0	1496998803
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 242]
ty=M
na=Skrzynka sterowania "SA-48A01" w obud. z tworzywa 160x80x55mm, IP66	0
id=1	3
jm=kpl.	090
ce=0	1496998803
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 271]
ty=M
na=Moduł komunikacyjny PROFINET 2xRJ45 dla wyspy I/O	0
id=1	3
jm=szt	020
ce=0	1496998803
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 272]
ty=M
na=Moduł przekaźnikowy (całość z gniazdem) 230VAC/8A, 2 styki przełączne	0
id=1	3
jm=szt	020
ce=0	1496998803
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 274]
ty=M
na=Moduł terminala pod moduły zasilające	0
id=1	3
jm=szt	020
ce=0	1496998803
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 275]
ty=M
na=Moduł rozdzielenia potencjałów dla wyspy I/O	0
id=1	3
jm=szt	020
ce=0	1496998804
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 276]
ty=M
na=Moduł wej. analog. 4AI standard dla przetworników 2-przewodowych	0
id=1	3
jm=szt	020
ce=0	1496998804
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 277]
ty=M
na=Moduł wyjść analog. 2AI standard 2 wyj. prądowe (4020mA-13BIT) dla wyspy	0
id=1	3
jm=szt	020
ce=0	1496998804
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 278]
ty=M
na=Moduł wyjść binarnych 8DO DC24V	0
id=1	3
jm=szt	020
ce=0	1496998804
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 279]
ty=M
na=Moduł zasilający, zasilanie 24V DC, diagnostyka	0
id=1	3
jm=szt	020
ce=0	1496998804
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Bednarka ocynkowana 25x4mm	0
id=1121099	2
jm=m	040
ce=0	1496998805
cw=0	PLN
il=319.28

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Uchwyty U-20	0
id=1551399	2
jm=szt	020
ce=0	1496998805
cw=0	PLN
il=254.1

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Uchwyty U-28	0
id=1551399	2
jm=szt	020
ce=0	1496998805
cw=0	PLN
il=35.7

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Uchwyty U-37	0
id=1551399	2
jm=szt	020
ce=0	1496998805
cw=0	PLN
il=21

[RMS ZEST 220]
ty=M
na=Uchwyty atestowane	0
id=1551399	2
jm=szt	020
ce=0	1496998806
cw=0	PLN
il=13.5

[RMS ZEST 269]
ty=M
na=Uchwyty U-22	0
id=1551399	2
jm=szt	020
ce=0	1496998806
cw=0	PLN
il=42

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Folia kalandrowana niebieska z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	0
id=1560199	2
jm=m2	050
ce=0	1496998806
cw=0	PLN
il=52.08

[RMS ZEST 154]
ty=M
na=Folia kalandrowana żółta z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	0
id=1560199	2
jm=m2	050
ce=0	1496998806
cw=0	PLN
il=46.2

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Piasek	0
id=1601799	2
jm=m3	060
ce=0	1496998806
cw=0	PLN
il=25.536

[RMS ZEST 29]
ty=S
na=Żuraw samochodowy	0
id=31100	1
jm=m-g	148
ce=0	1496998789
cw=0	PLN
il=2.681

[RMS ZEST 146]
ty=S
na=Zestaw wiertniczy z napędem spalinowym	0
id=35414	1
jm=m-g	148
ce=0	1496998789
cw=0	PLN
il=22.0752
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	35414

[RMS ZEST 30]
ty=S
na=Środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1496998790
cw=0	PLN
il=9.7528

[RMS ZEST 31]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy	0
id=39800	1
jm=m-g	148
ce=0	1496998790
cw=0	PLN
il=3.648

[RMS ZEST 145]
ty=M
na=Rura ochronna RHDPEp fi 110mm	0
id=5000999	2
jm=m	040
ce=0	1496998807
cw=0	PLN
il=37.44

[RMS ZEST 137]
ty=M
na=Rura ochronna RHDPEk fi 110mm	0
id=5609999	2
jm=m	040
ce=0	1496998807
cw=0	PLN
il=124.8

[RMS ZEST 138]
ty=M
na=Rura ochronna RHDPEk fi 32mm	0
id=5609999	2
jm=m	040
ce=0	1496998807
cw=0	PLN
il=126.88

[RMS ZEST 239]
ty=M
na=Rura ochronna RHDPEk fi 50mm	0
id=5609999	2
jm=m	040
ce=0	1496998807
cw=0	PLN
il=7.28

[RMS ZEST 167]
ty=M
na=Rozdzielnica "R48" w obud. 2200x1000x400mm, IP42	0
id=7029999	1
jm=kpl	090
ce=0	1496998808
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7029999

[RMS ZEST 132]
ty=M
na=Oprogramowanie istniejącego sterownika PLC	0
id=7051000	2
jm=kpl.	090
ce=0	1496998808
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 135]
ty=M
na=Złącze kablowe "ZK48" w obud. z tworzywa 520x850x250mm	0
id=7051000	2
jm=kpl.	090
ce=0	1496998808
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7051000

[RMS ZEST 157]
ty=M
na=Rozłącznik bezpiecznikowy 3-bieg./gG125A	0
id=7051000	2
jm=kpl.	090
ce=0	1496998808
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7051000

[RMS ZEST 163]
ty=M
na=Obsługa geodezyjna trasy linii kablowej NN	0
id=7051000	2
jm=kpl.	090
ce=0	1496998808
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7051000

[RMS ZEST 175]
ty=M
na=Przepust systemowy szczelny 3xfi 110mm	0
id=7051000	2
jm=kpl.	090
ce=0	1496998809
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7051000

[RMS ZEST 176]
ty=M
na=Przepust systemowy szczelny 1x fi 50+1x fi 32mm	0
id=7051000	2
jm=kpl.	090
ce=0	1496998809
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7051000

[RMS ZEST 259]
ty=M
na=Skrzynka sterownicza "SS-48M01"  w obud. z tworzywa 400x300x230mm, IP66	0
id=7058999	2
jm=kpl	090
ce=0	1496998809
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7058999

[RMS ZEST 266]
ty=M
na=Złączka przelotowa do 6mm2	0
id=7090499	1
jm=szt.	020
ce=0	1496998809
cw=0	PLN
il=13
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7090499

[RMS ZEST 169]
ty=M
na=Główny wyłącznik p.pożarowy prądu	0
id=7099999	2
jm=szt.	020
ce=0	1496998810
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999

[RMS ZEST 191]
ty=M
na=Zestaw gniazd remontowych "400V/230V" z zabezpieczeniami, w obud. IP55	0
id=7099999	2
jm=kpl	090
ce=0	1496998810
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999

[RMS ZEST 227]
ty=M
na=Puszka połączeniowa z zestawem	0
id=7099999	2
jm=kpl	090
ce=0	1496998810
cw=0	PLN
il=6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999

[RMS ZEST 261]
ty=M
na=Rozłącznik bezpiecznikowy 3-bieg./gG6A	0
id=7099999	2
jm=kpl	090
ce=0	1496998810
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999

[RMS ZEST 228]
ty=S
na=Spawarka	0
id=72100	1
jm=m-g	148
ce=0	1496998790
cw=0	PLN
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	72100

[RMS ZEST 186]
ty=M
na=Oprawa awaryjna LED, 6,2W, 660lm, IP65, rozsył symetryczny	0
id=7302299	2
jm=kpl	090
ce=0	1496998811
cw=0	PLN
il=6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 187]
ty=M
na=Oprawa awaryjna z piktogramem LED, 1,9W, jasność 500cd/m2	0
id=7302299	2
jm=kpl	090
ce=0	1496998811
cw=0	PLN
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 184]
ty=M
na=Oprawa LED38W, 3852lm, IP65	0
id=7302499	2
jm=kpl	090
ce=0	1496998811
cw=0	PLN
il=30
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7304199

[RMS ZEST 178]
ty=M
na=Naświetlacz LED100W, 9370lm, IP65, rozsył symetryczny	0
id=7308099	2
jm=kpl.	090
ce=0	1496998811
cw=0	PLN
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7360199

[RMS ZEST 179]
ty=M
na=Naświetlacz LED200W, 19295lm, IP65, rozsył symetryczny	0
id=7308099	2
jm=kpl.	090
ce=0	1496998811
cw=0	PLN
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7360199

[RMS ZEST 180]
ty=M
na=Naświetlacz LED100W, 9370lm, IP65, rozsył symetryczny z wewnętrzną czujką ruchu	0
id=7308099	2
jm=kpl.	090
ce=0	1496998812
cw=0	PLN
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7360199

[RMS ZEST 246]
ty=M
na=Maszt stalowy wys. 3m	0
id=7341399	2
jm=szt.	020
ce=0	1496998812
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7341399

[RMS ZEST 189]
ty=M
na=Przycisk "światło" w obud. natynkowej bryzgoszczelnej IP55, 10A, 230V	0
id=7510599	2
jm=szt.	020
ce=0	1496998812
cw=0	PLN
il=5.1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7510599

[RMS ZEST 247]
ty=M
na=Łącznik 1-bieg. w obud. natynkowej bryzgoszczelnej IP55, 10A, 230V	0
id=7510599	2
jm=szt.	020
ce=0	1496998812
cw=0	PLN
il=1.02
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7510599

[RMS ZEST 263]
ty=M
na=Wyłącznik nadprądowy 1-bieg. B6A	0
id=7512999	2
jm=szt.	020
ce=0	1496998813
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7512299

[RMS ZEST 226]
ty=M
na=Odgałęźniki bryzgoszczelne	0
id=7540499	2
jm=szt.	020
ce=0	1496998813
cw=0	PLN
il=20.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7540499

[RMS ZEST 223]
ty=M
na=Kabel grzewczy samoregulujący 18W/1mb	0
id=7563999	2
jm=m	040
ce=0	1496998813
cw=0	PLN
il=72.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7563999

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Rury winidurowe RVS20mm	0
id=7580099	2
jm=m	040
ce=0	1496998813
cw=0	PLN
il=125.84

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Rury winidurowe RVS28mm	0
id=7580099	2
jm=m	040
ce=0	1496998814
cw=0	PLN
il=17.68

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Rury winidurowe RVS37mm	0
id=7580099	2
jm=m	040
ce=0	1496998814
cw=0	PLN
il=10.4

[RMS ZEST 267]
ty=M
na=Rury winidurowe RVS22mm	0
id=7580099	2
jm=m	040
ce=0	1496998814
cw=0	PLN
il=20.8

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Złączki ZCL-20	0
id=7580499	2
jm=szt	020
ce=0	1496998814
cw=0	PLN
il=49.61

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Złączki ZCL-28	0
id=7580499	2
jm=szt	020
ce=0	1496998815
cw=0	PLN
il=6.97

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Złączki ZCL-37	0
id=7580499	2
jm=szt	020
ce=0	1496998815
cw=0	PLN
il=4.1

[RMS ZEST 268]
ty=M
na=Złączki ZCL-22	0
id=7580499	2
jm=szt	020
ce=0	1496998815
cw=0	PLN
il=8.2

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Końcówki kablowe K-10	0
id=7629999	2
jm=szt	020
ce=0	1496998815
cw=0	PLN
il=20

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Końcówki kablowe K-6	0
id=7629999	2
jm=szt	020
ce=0	1496998816
cw=0	PLN
il=15

[RMS ZEST 156]
ty=M
na=Końcówki kablowe K-70	0
id=7629999	2
jm=szt	020
ce=0	1496998816
cw=0	PLN
il=10

[RMS ZEST 231]
ty=M
na=Końcówki kablowe K-50	0
id=7629999	2
jm=szt	020
ce=0	1496998816
cw=0	PLN
il=10

[RMS ZEST 232]
ty=M
na=Końcówki kablowe K-35	0
id=7629999	2
jm=szt	020
ce=0	1496998816
cw=0	PLN
il=10

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Opaski kablowe typu Oki	0
id=7648099	2
jm=szt	020
ce=0	1496998817
cw=0	PLN
il=88.74

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=Oznaczniki niepalne na przewody	0
id=7648299	2
jm=szt	020
ce=0	1496998817
cw=0	PLN
il=58.8

[RMS ZEST 218]
ty=M
na=Przewód HDGs 2x1,5mm2-PH90	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1496998817
cw=0	PLN
il=41.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=Kabel YKYżo 5x1,5mm2-1kV	0
id=7999999	2
jm=m	040
ce=0	1496998817
cw=0	PLN
il=66.56

[RMS ZEST 150]
ty=M
na=Kabel YKYżo 5x70mm2-1kV	0
id=7999999	2
jm=m	040
ce=0	1496998818
cw=0	PLN
il=260

[RMS ZEST 153]
ty=M
na=Kabel światłowodowy A-DQ(ZN)B2Y 8G	0
id=7999999	2
jm=m	040
ce=0	1496998818
cw=0	PLN
il=260
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7960099

[RMS ZEST 196]
ty=M
na=Kabel YKYżo 5x50mm2-1kV	0
id=7999999	2
jm=m	040
ce=0	1496998818
cw=0	PLN
il=10.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7960099

[RMS ZEST 197]
ty=M
na=Kabel YKYżo 5x35mm2-1kV	0
id=7999999	2
jm=m	040
ce=0	1496998819
cw=0	PLN
il=3.12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7960099

[RMS ZEST 198]
ty=M
na=Kabel YKYżo 5x10mm2-1kV	0
id=7999999	2
jm=m	040
ce=0	1496998819
cw=0	PLN
il=44.72
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7960099

[RMS ZEST 202]
ty=M
na=Kabel YKYżo 3x4mm2-1kV	0
id=7999999	2
jm=m	040
ce=0	1496998820
cw=0	PLN
il=15.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7960099

[RMS ZEST 203]
ty=M
na=Kabel YKYżo 4x1,5mm2-1kV	0
id=7999999	2
jm=m	040
ce=0	1496998820
cw=0	PLN
il=213.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7960099

[RMS ZEST 204]
ty=M
na=Kabel YKYżo 3x1,5mm2-1kV	0
id=7999999	2
jm=m	040
ce=0	1496998820
cw=0	PLN
il=505.44
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7960099

[RMS ZEST 206]
ty=M
na=Kabel YKSY 5x1,5mm2-1kV	0
id=7999999	2
jm=m	040
ce=0	1496998820
cw=0	PLN
il=31.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7960099

[RMS ZEST 207]
ty=M
na=Kabel LiYY 2x1,5mm2	0
id=7999999	2
jm=m	040
ce=0	1496998821
cw=0	PLN
il=280.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7960099

[RMS ZEST 211]
ty=M
na=Kabel LiYY 3x1,5mm2	0
id=7999999	2
jm=m	040
ce=0	1496998821
cw=0	PLN
il=10.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7960099

[RMS ZEST 213]
ty=M
na=Kabel YKSLYekw-P 2x2x1,0mm	0
id=7999999	2
jm=m	040
ce=0	1496998821
cw=0	PLN
il=176.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7960099

[RMS ZEST 216]
ty=M
na=Kabel LAN-T11B 4x2x0,5 kat. 5e	0
id=7999999	2
jm=m	040
ce=0	1496998821
cw=0	PLN
il=10.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7960099

[RMS ZEST 251]
ty=M
na=Kabel YKYżo 4x6mm2-1kV	0
id=7999999	2
jm=m	040
ce=0	1496998821
cw=0	PLN
il=48.88

[RMS ZEST 254]
ty=M
na=Kabel YKSY 16x1,5mm2-1kV	0
id=7999999	2
jm=m	040
ce=0	1496998822
cw=0	PLN
il=48.88
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7960099

[RMS ZEST 255]
ty=M
na=Kabel YvKSLYekw 4x1,5mm2	0
id=7999999	2
jm=m	040
ce=0	1496998822
cw=0	PLN
il=52
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7960099

[RMS ZEST 256]
ty=M
na=Kabel YvKSLYekw 5x1,5mm2	0
id=7999999	2
jm=m	040
ce=0	1496998828
cw=0	PLN
il=52
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7960099

[RMS ZEST 134]
ty=M
na=Fundament prefabrykowany betonowy pod złącze	0
id=8149999	2
jm=szt.	020
ce=0	1496998829
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8140199

[RMS ZEST 174]
ty=M
na=Korytko kablowe perforowane K200x50mm ze stali kwasoodpornej	0
id=8350799	1
jm=m	040
ce=0	1496998829
cw=0	PLN
il=140.4

[RMS ZEST 237]
ty=M
na=Korytko kablowe perforowane K50x50mm ze stali kwasoodpornej	0
id=8350799	1
jm=m	040
ce=0	1496998829
cw=0	PLN
il=37.8

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=Konstrukcja wsporcza pod korytka	0
id=8350999	1
jm=szt	020
ce=0	1496998829
cw=0	PLN
il=165

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=Kołki rozporowe plastykowe	0
id=8990499	2
jm=szt	020
ce=0	1496998830
cw=0	PLN
il=384.8

[RMS ZEST 219]
ty=M
na=Kołki rozporowe stalowe	0
id=8990499	2
jm=szt	020
ce=0	1496998830
cw=0	PLN
il=13.5

[RMS ZEST 109]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1496998782
cw=0	PLN
il=1386.9713

[RMS ZEST 159]
ty=M
na=Osłonka spoiny światłowodu	0
id=o000052	3
jm=szt.	020
ce=0	1496998830
cw=0	PLN
il=16
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	AT28005

[RMS ZEST 161]
ty=S
na=Spawarka do światłowodów	0
id=o0031	3
jm=m-g	148
ce=0	1496998790
cw=0	PLN
il=11.84
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	72995

[RMS ZEST 162]
ty=S
na=reflektometr	0
id=o0032	3
jm=m-g	148
ce=0	1496998790
cw=0	PLN
il=17.28
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	73300

[RMS ZEST 110]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE
wa=0
kn=0	0	0
id=2547
nu=1

[ELEMENT 2]
na=CPV- 45231400-9. LINIA KABLOWA ZASILAJĄCA NN-0,4kV, KABEL ŚWIATŁOWODOWY
wa=0
kn=0	0	0
id=2548
nu=1.1

[POZYCJA]
id=3321
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0411-06	5	0411-06		1
mpn=1211
na=Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.III o objętości w wykopie do 0.4 m3 pod złącze kablowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 109]
nz=1.47	0	1.47
np=1
wa=0
wb=0
il=1.47

[RMS 134]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 30]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 29]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[POZYCJA]
id=3326
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0401-02	5	0401-02		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym fundamencie złącza kablowego "ZK48" w obudowie 520x850x250mm z tworzywa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 109]
nz=5.72	0	5.72
np=1
wa=0
wb=0
il=5.72

[RMS 135]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=3329
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-02	5	0701-02		1
mpn=_1211
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=69.76
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=69.76	1	69,76						

[RMS 109]
nz=2.24	0	2.24
np=1
wa=0
wb=0
il=156.2624

[POZYCJA]
id=3331
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01	5	0706-01		1
mpn=_1211
na=Nasypanie warstwy piasku gr. 0,1m na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=436
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=436	1	436						

[RMS 109]
nz=0.0126	0	0.0126
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4936

[RMS 22]
nz=0.056	0	0.056
np=1
wa=0
wb=0
il=24.416

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 31]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=3.488

[POZYCJA]
id=3336
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		1
mpn=_1211
na=Ułożenie rur osłonowych RHDPEk fi 110mm w gotowym wykopie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120						

[RMS 109]
nz=0.128	0	0.128
np=1
wa=0
wb=0
il=15.36

[RMS 137]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=124.8

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 30]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=1.68

[POZYCJA]
id=3342
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		1
mpn=_1211
na=Ułożenie rur osłonowych RHDPEk fi 32mm w gotowym wykopie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=115
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=115	1	115						

[RMS 109]
nz=0.128	0	0.128
np=1
wa=0
wb=0
il=14.72

[RMS 138]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=119.6

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 30]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=1.61

[POZYCJA]
id=3348
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0723-02	5	0723-02		1
mpn=_1211
na=Przewierty mechaniczne dla rury o śr. 110mm pod obiektami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[RMS 109]
nz=1.93	0	1.93
np=1
wa=0
wb=0
il=34.74

[RMS 145]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=18.72

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 30]
nz=0.026	0	0.026
np=1
wa=0
wb=0
il=0.468

[RMS 146]
nz=0.599	0	0.599
np=1
wa=0
wb=0
il=10.782

[POZYCJA]
id=3358
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0723-05	5	0723-05		1
mpn=_1211
na=Przewierty mechaniczne dla rur o śr. fi 110mm pod obiektami - dodatek za każdą następną rurę w wiązce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[RMS 109]
nz=1.47	0	1.47
np=1
wa=0
wb=0
il=26.46

[RMS 145]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=18.72

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 30]
nz=0.0152	0	0.0152
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2736

[RMS 146]
nz=0.6274	0	0.6274
np=1
wa=0
wb=0
il=11.2932

[POZYCJA]
id=3366
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0709-05	5	0709-05		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli YKYżo 5x70mm2 o masie do 5.5 kg/m w kanałach odkrywanych bez mocowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 109]
nz=0.302	0	0.302
np=1
wa=0
wb=0
il=1.812

[RMS 150]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 70]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 30]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0402

[RMS 29]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0276

[POZYCJA]
id=3376
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-05	5	0707-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Układanie kabli YKYżo 5x70mm2 o masie do 5.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=106
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=106	1	106						

[RMS 109]
nz=0.307	0	0.307
np=1
wa=0
wb=0
il=32.542

[RMS 150]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=110.24

[RMS 70]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=10.6

[RMS 21]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=44.52

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 30]
nz=0.0149	0	0.0149
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5794

[RMS 29]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4876

[POZYCJA]
id=3388
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-04	5	0713-04		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli YKYżo 5x70mm2 o masie do 5.5 kg/m w rurach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=138
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=138	1	138						

[RMS 109]
nz=0.445	0	0.445
np=1
wa=0
wb=0
il=61.41

[RMS 150]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=143.52

[RMS 70]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=11.04

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 30]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9246

[RMS 29]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6348

[POZYCJA]
id=3398
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-02	5	0713-02		1
mpn=_1211
na=Układanie kabla światłowodowego A-DQ(ZN)B2Y 8G w rurach ochronnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=140
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=140	1	140						

[RMS 109]
nz=0.127	0	0.127
np=1
wa=0
wb=0
il=17.78

[RMS 153]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=145.6

[RMS 70]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=11.2

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 30]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.938

[RMS 29]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.616

[POZYCJA]
id=3408
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-02	5	0707-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Układanie kabla światłowodowego A-DQ(ZN)B2Y 8G w rowach kablowych ręcznie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=110
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						

[RMS 109]
nz=0.0646	0	0.0646
np=1
wa=0
wb=0
il=7.106

[RMS 153]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=114.4

[RMS 70]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 154]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=46.2

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 30]
nz=0.0149	0	0.0149
np=1
wa=0
wb=0
il=1.639

[RMS 29]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.495

[POZYCJA]
id=3426
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-02	5	0702-02		1
mpn=_1211
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=52.32
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=52.32	1	52,32						

[RMS 109]
nz=1.21	0	1.21
np=1
wa=0
wb=0
il=63.3072

[POZYCJA]
id=3428
pd=		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		1
mpn=_1211
na=Montaż w istniejącej rozdzielnicy RGnn rozłącznika bezpiecznikowego 3-bieg./gG125A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 109]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 157]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=3420
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-11	5	0726-11		1
mpn=1211
na=Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył 70mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 109]
nz=3.65	0	3.65
np=1
wa=0
wb=0
il=7.3

[RMS 156]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 70]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3431
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-04	5	1302-04		1
mpn=1211
na=Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 109]
nz=1.98	0	1.98
np=1
wa=0
wb=0
il=1.98

[POZYCJA]
id=3433
pd=Licencja bezpłatna TP S.A. 1997	ZN-97/TP S.A.	-039 0607-01	039	0607-01		1
mpn=1211
na=Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, 1 spajany światłowód
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=2
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 109]
nz=16.7	0	16.7
np=1
wa=0
wb=0
il=33.4

[RMS 159]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 161]
nz=3.05	0	3.05
np=1
wa=0
wb=0
il=6.1

[RMS 162]
nz=3.05	0	3.05
np=1
wa=0
wb=0
il=6.1

[POZYCJA]
id=3440
pd=Licencja bezpłatna TP S.A. 1997	ZN-97/TP S.A.	-039 0607-02	039	0607-02		1
mpn=1211
na=Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, każdy następny spajany światłowód
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=14
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 109]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=16.24

[RMS 159]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 161]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=5.74

[RMS 162]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=5.74

[POZYCJA]
id=3447
pd=Licencja bezpłatna TP S.A. 1997	ZN-97/TP S.A.	-039 0901-08	039	0901-08		1
mpn=1211
na=Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z przełącznicy - odcinek regeneratorowy (każdy następny zmierzony światłowód)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=8
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 109]
nz=3.38	0	3.38
np=1
wa=0
wb=0
il=27.04

[RMS 162]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=5.44

[POZYCJA]
id=3451
pd=		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		1
mpn=_1211
na=Obsługa geodezyjna trasy linii kablowej NN
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 109]
nz=4.06	0	4.06
np=1
wa=0
wb=0
il=4.06

[RMS 163]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 2]
na=CPV-45315700-7, 45311200-2. BUDYNEK INSTALACJI HYDROLIZY -  ob. 48
wa=0
kn=0	0	0
id=3454
nu=1.2

[POZYCJA]
id=3455
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0101-06	5-14	0101-06		1
mpn=1211
na=Montaż przyścienny rozdzielnicy "R48" w obudowie 2200x1000x400mm, IP42 (prefabrykat warsztatowy)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 109]
nz=13.04	0	13.04
np=1
wa=0
wb=0
il=12.4532

[RMS 167]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3461
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Montaż głównego wyłącznika p.pożarowego prądu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 109]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 169]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=3464
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-02	5	0404-02		1
mpn=_1211
na=Montaż skrzynek sterowania "SS.." z tworzywa 160x80x55mm, IP66 (prefabrykat warsztatowy)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 109]
nz=2.99	0	2.99
np=1
wa=0
wb=0
il=8.97

[RMS 171]
nz=0.333333	0	1/3
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 172]
nz=0.333333	0	1/3
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 173]
nz=0.333333	0	1/3
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=2272
pd=Energobudowa wyd.III, biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0604-01	7-08	0604-01		0
na=Montaz korytek kablowych stalowych ocynkowanych 200x500mm z konstrukcjami wsporczymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=130
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=130	1	130						

[RMS 109]
nz=0.6016	0	0.6016
np=1
wa=0
wb=0
il=78.208

[RMS 174]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=140.4

[RMS 107]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=130

[RMS 110]
nz=5	0	5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3470
pd=		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		1
mpn=_1211
na=Montaż przepustu systemowego szczelnego 3xfi 110mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 109]
nz=12	0	12
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 175]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=3473
pd=		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		1
mpn=_1211
na=Montaż przepustu systemowego szczelnego 1xfi 50mm +1x32mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 109]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 176]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=2273
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-01	5	0103-01		0
mpn=_
na=Rury winidurowe o śr. 20 mm układane n.t. na betonie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=105
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=105	1	105						

[RMS 109]
nz=0.356	0	0.356
np=1
wa=0
wb=0
il=37.38

[RMS 56]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=109.2

[RMS 60]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=43.05

[RMS 108]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=220.5

[RMS 17]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=220.5

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2274
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-02	5	0103-02		0
mpn=_
na=Rury winidurowe o śr. 28 mm układane n.t. na betonie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 109]
nz=0.365	0	0.365
np=1
wa=0
wb=0
il=1.825

[RMS 57]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2

[RMS 61]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=2.05

[RMS 108]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=10.5

[RMS 18]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=10.5

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2275
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-03	5	0103-03		0
mpn=_
na=Rury winidurowe o śr. 37 mm układane n.t. na betonie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 109]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8

[RMS 58]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 62]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1

[RMS 108]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[RMS 19]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3476
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1008-04	5	1008-04		1
mpn=1211
na=Montaż naświetlacza LED100W, 9370lm, IP65, rozsył symetryczny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 109]
nz=2.15	0	2.15
np=1
wa=0
wb=0
il=6.45

[RMS 178]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3481
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1008-04	5	1008-04		1
mpn=1211
na=Montaż naświetlacza LED200W, 19295lm, IP65, rozsył symetryczny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 109]
nz=2.15	0	2.15
np=1
wa=0
wb=0
il=8.6

[RMS 179]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3486
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1008-04	5	1008-04		1
mpn=1211
na=Montaż naświetlacza LED100W, 9370lm, IP65, rozsył symetryczny, z wewnętrzną czujką ruchu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 109]
nz=2.15	0	2.15
np=1
wa=0
wb=0
il=8.6

[RMS 180]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3491
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0511-06	5	0511-06		1
mpn=_1211
na=Montaż opraw LED38W, 3852lm, IP65
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=30
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 109]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=36

[RMS 184]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3497
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0512-02	5	0512-02		1
mpn=_1211
na=Montaż opraw awaryjnych LED, 6,2W 660lm, IP65, rozsył symetryczny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 109]
nz=0.78	0	0.78
np=1
wa=0
wb=0
il=4.68

[RMS 186]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3503
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0512-02	5	0512-02		1
mpn=_1211
na=Montaż opraw awaryjnych z piktogramem, LED, 1,9W, jasność 500cd/m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 109]
nz=0.78	0	0.78
np=1
wa=0
wb=0
il=3.12

[RMS 187]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3509
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-03	5	0301-03		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 109]
nz=0.128	0	0.128
np=1
wa=0
wb=0
il=1.92

[RMS 108]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3513
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-01	5	0307-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przyciski instalacyjne natynkowe bryzgoszczelne IP55, 10A, 230V
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 109]
nz=0.231	0	0.231
np=1
wa=0
wb=0
il=1.155

[RMS 189]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3517
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-02	5	0406-02		1
mpn=1211
na=Montaż zestawu gniazd remontowych "400V/230V" z zabezpieczeniami, w obudowie IP55
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 109]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 191]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=3520
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-03	5	0713-03		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli YKYżo 5x50mm2 o masie do 3.0 kg/m w rurach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 109]
nz=0.212	0	0.212
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[RMS 196]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 70]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3530
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-03	5	0713-03		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli YKYżo 5x35mm2 o masie do 3.0 kg/m w rurach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 109]
nz=0.212	0	0.212
np=1
wa=0
wb=0
il=0.636

[RMS 197]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.12

[RMS 70]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3540
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0716-02	5	0716-02		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli YKYżo 5x10mm2 o masie do 1.0 w korytkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 109]
nz=0.155	0	0.155
np=1
wa=0
wb=0
il=4.65

[RMS 198]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=31.2

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2278
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0716-01	5	0716-01		0
mpn=_
na=Układanie kabli YKYzo 5x1,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w korytach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=36
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36						

[RMS 109]
nz=0.118	0	0.118
np=1
wa=0
wb=0
il=4.248

[RMS 74]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=37.44

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2279
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		0
mpn=_
na=Układanie kabli YKYżo 5x1,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w rurach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 109]
nz=0.0947	0	0.0947
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7576

[RMS 74]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=8.32

[RMS 70]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.64

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2280
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0716-02	5	0716-02		0
mpn=_
na=Układanie kabli YKYzo 5x10mm2 o masie do 1.0 kg/m w korytach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 109]
nz=0.155	0	0.155
np=1
wa=0
wb=0
il=0.465

[RMS 198]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.12

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3548
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-02	5	0713-02		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli YKYżo 5x10mm2 o masie do 1.0 kg/m w rurach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 109]
nz=0.127	0	0.127
np=1
wa=0
wb=0
il=1.27

[RMS 198]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 70]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3558
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0716-01	5	0716-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli YKYżo 3x4mm2 o masie do 0.5 kg/m w korytach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 109]
nz=0.118	0	0.118
np=1
wa=0
wb=0
il=1.18

[RMS 202]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3566
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli YKYżo 3x4mm2 o masie do 0.5 kg/m w rurach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 109]
nz=0.0947	0	0.0947
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4735

[RMS 202]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2

[RMS 70]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3576
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0716-01	5	0716-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli YKYżo 4x1,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w korytach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=165
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=165	1	165						

[RMS 109]
nz=0.118	0	0.118
np=1
wa=0
wb=0
il=19.47

[RMS 203]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=171.6

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3584
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli YKYżo 4x1,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w rurach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[RMS 109]
nz=0.0947	0	0.0947
np=1
wa=0
wb=0
il=3.788

[RMS 203]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=41.6

[RMS 70]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3594
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0716-01	5	0716-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli YKYżo 3x1,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w korytach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=285
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=285	1	285						

[RMS 109]
nz=0.118	0	0.118
np=1
wa=0
wb=0
il=33.63

[RMS 204]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=296.4

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3602
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli YKYżo 3x1,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w rurach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[RMS 109]
nz=0.0947	0	0.0947
np=1
wa=0
wb=0
il=5.682

[RMS 204]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=62.4

[RMS 70]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3718
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0304-03	5	0304-03		1
mpn=_1211
na=Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykręcane
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 109]
nz=0.347	0	0.347
np=1
wa=0
wb=0
il=6.94

[RMS 226]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=20.4

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3616
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0716-01	5	0716-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli YKSY 5x1,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w korytach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[RMS 109]
nz=0.118	0	0.118
np=1
wa=0
wb=0
il=2.95

[RMS 206]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=26

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3624
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli YKSY 5x1,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w rurach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 109]
nz=0.0947	0	0.0947
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4735

[RMS 206]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2

[RMS 70]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3634
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0716-01	5	0716-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli LiYY 2x1,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w korytach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=230
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=230	1	230						

[RMS 109]
nz=0.118	0	0.118
np=1
wa=0
wb=0
il=27.14

[RMS 207]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=239.2

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3642
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli LiYY 2x1,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w rurach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[RMS 109]
nz=0.0947	0	0.0947
np=1
wa=0
wb=0
il=3.788

[RMS 207]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=41.6

[RMS 70]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3652
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0716-01	5	0716-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli LiYY 3x1,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w korytach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 109]
nz=0.118	0	0.118
np=1
wa=0
wb=0
il=0.944

[RMS 211]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=8.32

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3660
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli LiYY 3x1,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w rurach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 109]
nz=0.0947	0	0.0947
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1894

[RMS 211]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 70]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3670
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0716-01	5	0716-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli YKSLYekw-P 2x2x1,0mm o masie do 0.5 kg/m w korytach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=150
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150						

[RMS 109]
nz=0.118	0	0.118
np=1
wa=0
wb=0
il=17.7

[RMS 213]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=156

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3678
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli YKSLYekw-P 2x2x1,0mm o masie do 0.5 kg/m w rurach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 109]
nz=0.0947	0	0.0947
np=1
wa=0
wb=0
il=1.894

[RMS 213]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8

[RMS 70]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3692
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0716-01	5	0716-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli LANT-T11B 4x2x0,5 kat. 5e o masie do 0.5 kg/m w korytach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 109]
nz=0.118	0	0.118
np=1
wa=0
wb=0
il=1.18

[RMS 216]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3700
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-04	5	0209-04		1
mpn=_1211
na=Przewody HDGs 2x1,5mm2 układane w gotowych korytkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						

[RMS 109]
nz=0.0546	0	0.0546
np=1
wa=0
wb=0
il=1.911

[RMS 218]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=36.4

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3704
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-01	5	0206-01		1
mpn=_1211
na=Przewody HDGs 2x1,5mm2 układane n.t. na betonie na uchwytach atestowanych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 109]
nz=0.402	0	0.402
np=1
wa=0
wb=0
il=2.01

[RMS 218]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2

[RMS 219]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=13.5

[RMS 220]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=13.5

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3710
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0213-01	5	0213-01		1
mpn=_1211
na=Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementów grzewczych - przewód samoregulujący 18W/1mb
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 109]
nz=0.231	0	0.231
np=1
wa=0
wb=0
il=4.62

[RMS 223]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3715
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Montaż puszki połączeniowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 109]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 227]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=3737
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0603-05	5	0603-05		1
mpn=1211
na=Montaż uziomu fundamentowego płaskownikiem Fe/Zn 25x4mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						

[RMS 109]
nz=0.248	0	0.248
np=1
wa=0
wb=0
il=18.6

[RMS 15]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=78

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3727
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0907-06	5	0907-06		1
mpn=1211
na=Montaż połączeń wyrównawczych płaskownikiem Fe/Zn 25x4mm w obiekcie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=140
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=140	1	140						

[RMS 109]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=30.8

[RMS 15]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=145.6

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2286
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0605-05	5	0605-05		0
mpn=_
na=Montaż uziomów poziomych Fe/Zn 25x4mm w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 109]
nz=1.45	0	1.45
np=1
wa=0
wb=0
il=29

[RMS 15]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3732
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0603-07	5	0603-07		1
mpn=1211
na=Montaż płaskownika Fe/Zn 25x4mm w konstrukcji słupów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=72
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	72						

[RMS 109]
nz=0.309	0	0.309
np=1
wa=0
wb=0
il=22.248

[RMS 15]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=74.88

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3743
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0611-09	5	0611-09		1
mpn=1211
na=Łączenie przewodów instalacji odgromowej z bednarki o przekroju do 120 mm2 na dachu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 109]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=2.56

[RMS 228]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=1.28

[POZYCJA]
id=3746
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0611-01	5	0611-01		1
mpn=1211
na=Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=30
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 109]
nz=0.248	0	0.248
np=1
wa=0
wb=0
il=7.44

[RMS 228]
nz=0.124	0	0.124
np=1
wa=0
wb=0
il=3.72

[POZYCJA]
id=2290
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-08	5	1203-08		0
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=77
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=77	1	77						

[RMS 109]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.54

[POZYCJA]
id=3749
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-09	5	1203-09		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=3
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 109]
nz=0.0231	0	0.0231
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0693

[POZYCJA]
id=3751
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-10	5	0726-10		1
mpn=1211
na=Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył 50mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 109]
nz=2.52	0	2.52
np=1
wa=0
wb=0
il=5.04

[RMS 231]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 70]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3757
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-10	5	0726-10		1
mpn=1211
na=Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył 35mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 109]
nz=2.52	0	2.52
np=1
wa=0
wb=0
il=5.04

[RMS 232]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 70]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2292
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-09	5	0726-09		0
na=Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył 10mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 109]
nz=1.57	0	1.57
np=1
wa=0
wb=0
il=6.28

[RMS 66]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 70]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2293
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0727-02	5	0727-02		0
na=Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych do 5 żył
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 109]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=5.76

[RMS 70]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 71]
nz=4.2	0	4.2
np=1
wa=0
wb=0
il=25.2

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3763
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1206-01	5	1206-01		1
mpn=1211
na=Podłączanie przewodem do 3x4mm2 urządzeń technologicznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 109]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=5.35

[POZYCJA]
id=2294
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1206-07	5	1206-07		0
na=Podłączanie przewodem do 5x2,5mm2 urządzeń technologicznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 109]
nz=1.77	0	1.77
np=1
wa=0
wb=0
il=5.31

[RMS 67]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2296
pd=Energobudowa wyd.III, biuletyny do 9 1996	KNR	13-21 0107-01	13-21	0107-01		0
na=Badanie szyn zbiorczych i łączeniowych rozdzielnicy do 1 kV do 10 pól (segmentów)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 109]
nz=7	0	7
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[POZYCJA]
id=3767
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=11
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[RMS 109]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=14.3

[POZYCJA]
id=2297
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-02	5	1301-02		0
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=6
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 109]
nz=1.76	0	1.76
np=1
wa=0
wb=0
il=10.56

[POZYCJA]
id=3769
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1307-01	5	1307-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyjnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 109]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[POZYCJA]
id=2298
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-05	5	1302-05		0
na=Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny do 7-żył
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=19
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[RMS 109]
nz=1.55	0	1.55
np=1
wa=0
wb=0
il=29.45

[POZYCJA]
id=2299
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		0
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 109]
nz=1.24	0	1.24
np=1
wa=0
wb=0
il=1.24

[POZYCJA]
id=2300
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-02	5	1304-02		0
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 109]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=1.68

[POZYCJA]
id=2301
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		0
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 109]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[POZYCJA]
id=2302
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-02	5	1305-02		0
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=66
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=66	1	66						

[RMS 109]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=17.82

[POZYCJA]
id=3771
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	13-21 0301-03	13-21	0301-03		1
mpn=1211
na=Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=5
jm=kpl.pom.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 109]
nz=1.71	0	1.71
np=1
wa=0
wb=0
il=8.55

[POZYCJA]
id=3773
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	13-21 0301-04	13-21	0301-04		1
mpn=1211
na=Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=15
jm=kpl.pom.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 109]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=3.75

[ELEMENT 2]
na=CPV-45311200-2. ZBIORNIK OSADÓW SUROWYCH - ob. 48A01
wa=0
kn=0	0	0
id=3784
nu=1.3

[POZYCJA]
id=3775
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0604-01	7-08	0604-01		1
mpn=_1211
na=Montaż korytek kablowych 50x50mm z konstrukcjami wsporczymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						

[RMS 109]
nz=0.6016	0	0.6016
np=1
wa=0
wb=0
il=21.056

[RMS 237]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=37.8

[RMS 107]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=35

[RMS 110]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3785
pd=		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		1
mpn=_1211
na=Montaż przepustu systemowego szczelnego z PCV fi50mm + fi 32mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 109]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 176]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=3788
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-02	5	0701-02		1
mpn=_1211
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=3.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3.2	1	3,2						

[RMS 109]
nz=2.24	0	2.24
np=1
wa=0
wb=0
il=7.168

[POZYCJA]
id=3790
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01	5	0706-01		1
mpn=_1211
na=Nasypanie warstwy piasku gr. 0,1m na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 109]
nz=0.0126	0	0.0126
np=1
wa=0
wb=0
il=0.252

[RMS 22]
nz=0.056	0	0.056
np=1
wa=0
wb=0
il=1.12

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 31]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[POZYCJA]
id=3795
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		1
mpn=_1211
na=Ułożenie rur osłonowych RHDPEk fi 50mm w gotowym wykopie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 109]
nz=0.128	0	0.128
np=1
wa=0
wb=0
il=0.896

[RMS 239]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=7.28

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3801
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		1
mpn=_1211
na=Ułożenie rur osłonowych RHDPEk fi 32mm w gotowym wykopie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 109]
nz=0.128	0	0.128
np=1
wa=0
wb=0
il=0.896

[RMS 138]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=7.28

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3807
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-01	5	0103-01		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr. 20 mm układane n.t. na betonie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 109]
nz=0.356	0	0.356
np=1
wa=0
wb=0
il=2.136

[RMS 56]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 60]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=2.46

[RMS 108]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=12.6

[RMS 17]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=12.6

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3814
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-02	5	0103-02		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr. 28 mm układane n.t. na betonie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 109]
nz=0.365	0	0.365
np=1
wa=0
wb=0
il=4.38

[RMS 57]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=12.48

[RMS 61]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=4.92

[RMS 108]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=25.2

[RMS 18]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=25.2

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3821
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-02	5	0702-02		1
mpn=_1211
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=2.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2.4	1	2,4						

[RMS 109]
nz=1.21	0	1.21
np=1
wa=0
wb=0
il=2.904

[POZYCJA]
id=4032
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-03	5	0404-03		1
mpn=_1211
na=Montaż skrzynki sterowniczej "SS-48M01" w obudowie 400x300x230mm, IP66 (prefabrykat warsztatowy)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 109]
nz=3.28	0	3.28
np=1
wa=0
wb=0
il=3.28

[RMS 259]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=3823
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-02	5	0404-02		1
mpn=_1211
na=Montaż skrzynki "SA-48A01" w obudowie z tworzywa 160x80x50mm, IP66 (prefabrykat warsztatowy)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 109]
nz=2.99	0	2.99
np=1
wa=0
wb=0
il=2.99

[RMS 242]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=3827
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1002-04	5	1002-04		1
mpn=1211
na=Montaż masztu stalowego wys. 3m pod naświetlacz
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 109]
nz=2.03	0	2.03
np=1
wa=0
wb=0
il=4.06

[RMS 246]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3834
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1008-04	5	1008-04		1
mpn=1211
na=Montaż naświetlacza LED100W, 9370lm, IP65, rozsył symetryczny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 109]
nz=2.15	0	2.15
np=1
wa=0
wb=0
il=4.3

[RMS 178]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3839
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-03	5	0301-03		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 109]
nz=0.128	0	0.128
np=1
wa=0
wb=0
il=0.128

[RMS 108]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3843
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-01	5	0307-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne IP55, 1-bieg. 10A, 230V
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 109]
nz=0.231	0	0.231
np=1
wa=0
wb=0
il=0.231

[RMS 247]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3847
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0716-01	5	0716-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli YKYżo 4x6mm2 o masie do 0.5 kg/m w korytach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 109]
nz=0.118	0	0.118
np=1
wa=0
wb=0
il=3.54

[RMS 251]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=31.2

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3855
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli YKYżo 4x6mm2 o masie do 0.5 kg/m w rurach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 109]
nz=0.0947	0	0.0947
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4205

[RMS 251]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=15.6

[RMS 70]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3865
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-01	5	0707-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Układanie kabli YKYżo 4x6mm2 o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 109]
nz=0.0461	0	0.0461
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0922

[RMS 251]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 70]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 21]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3880
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0716-01	5	0716-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli YKYżo 3x1,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w korytach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=90
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						

[RMS 109]
nz=0.118	0	0.118
np=1
wa=0
wb=0
il=10.62

[RMS 204]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=93.6

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3888
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli YKYżo 3x1,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w rurach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						

[RMS 109]
nz=0.0947	0	0.0947
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3145

[RMS 204]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=36.4

[RMS 70]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3898
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-01	5	0707-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Układanie kabli YKYżo 3x1,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 109]
nz=0.0461	0	0.0461
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2766

[RMS 204]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 70]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 21]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=2.52

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3910
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0716-02	5	0716-02		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli YKSY 16x1,5mm2 o masie do 1.0 kg/m w korytach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 109]
nz=0.155	0	0.155
np=1
wa=0
wb=0
il=4.65

[RMS 254]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=31.2

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3918
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-02	5	0713-02		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli YKSY 16x1,5mm2 o masie do 1.0 kg/m w rurach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 109]
nz=0.127	0	0.127
np=1
wa=0
wb=0
il=1.905

[RMS 254]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=15.6

[RMS 70]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3928
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-02	5	0707-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Układanie kabli YKSY 16x1,5mm2 o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 109]
nz=0.0646	0	0.0646
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1292

[RMS 254]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 70]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 21]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3940
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0716-01	5	0716-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli YvKSLYekw 4x1,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w korytach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[RMS 109]
nz=0.118	0	0.118
np=1
wa=0
wb=0
il=4.72

[RMS 255]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=41.6

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3948
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli YvKSLYekw 4x1,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w rurach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 109]
nz=0.0947	0	0.0947
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5682

[RMS 255]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 70]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3958
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-01	5	0707-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Układanie kabli YvKSLYekw 4x1,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 109]
nz=0.0461	0	0.0461
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1844

[RMS 255]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 70]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 21]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=1.68

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3970
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0716-01	5	0716-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli YvKSLYekw 5x1,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w korytach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[RMS 109]
nz=0.118	0	0.118
np=1
wa=0
wb=0
il=4.72

[RMS 256]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=41.6

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3978
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli YvKSLYekw 5x1,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w rurach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 109]
nz=0.0947	0	0.0947
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5682

[RMS 256]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 70]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3990
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-01	5	0707-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Układanie kabli YvKSLYekw 5x1,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 109]
nz=0.0461	0	0.0461
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1844

[RMS 256]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 70]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 21]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=1.68

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4002
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0213-01	5	0213-01		1
mpn=_1211
na=Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementów grzewczych - kabel samoregulujący 18W/1mb
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[RMS 109]
nz=0.231	0	0.231
np=1
wa=0
wb=0
il=11.55

[RMS 223]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=52

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4007
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Montaż puszki połączeniowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 109]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=2.52

[RMS 227]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=4010
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-08	5	1203-08		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=12
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 109]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[POZYCJA]
id=4012
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-10	5	1203-10		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=10
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 109]
nz=0.0263	0	0.0263
np=1
wa=0
wb=0
il=0.263

[POZYCJA]
id=4014
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0727-04	5	0727-04		1
mpn=1211
na=Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych do 16 żył
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 109]
nz=2.76	0	2.76
np=1
wa=0
wb=0
il=5.52

[RMS 70]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 71]
nz=16.8	0	16.8
np=1
wa=0
wb=0
il=33.6

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4020
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-02	5	1302-02		1
mpn=1211
na=Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=2
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 109]
nz=1.62	0	1.62
np=1
wa=0
wb=0
il=3.24

[POZYCJA]
id=4022
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-03	5	1302-03		1
mpn=1211
na=Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=1
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 109]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[POZYCJA]
id=4024
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-05	5	1302-05		1
mpn=1211
na=Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny do 5 żył
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=2
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 109]
nz=1.55	0	1.55
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1

[POZYCJA]
id=4026
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-08	5	1302-08		1
mpn=1211
na=Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 16-żyłowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=1
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 109]
nz=2.89	0	2.89
np=1
wa=0
wb=0
il=2.89

[POZYCJA]
id=4028
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 109]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[POZYCJA]
id=4030
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-02	5	1305-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=2
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 109]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[ELEMENT 2]
na=CPV-45311200-2. POMPOWNIA OSADU ZAGĘSZCZONEGO - ob. 40
wa=0
kn=0	0	0
id=4038
nu=1.4

[POZYCJA]
id=4035
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-02	5	0406-02		1
mpn=1211
na=Montaz w istniejącej rozdzielnicy "R40" rozłącznika bezpiecznikowego 3-bieg./gG6A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 109]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 261]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=4039
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-01	5	0407-01		1
mpn=1211
na=Montaz w istn. rozdz. "R40" wyłącznika nadprądowego 1-bieg./B6A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 109]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 263]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=4042
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0514-02	5-14	0514-02		1
mpn=1211
na=Montaż złączek przelotowych do 6mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 109]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8555

[RMS 266]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=13

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4050
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-01	5	0103-01		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr. 20 mm układane n.t. na betonie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 109]
nz=0.356	0	0.356
np=1
wa=0
wb=0
il=3.56

[RMS 56]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 60]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1

[RMS 108]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[RMS 17]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4057
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-02	5	0103-02		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr. 22mm układane n.t. na betonie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 109]
nz=0.365	0	0.365
np=1
wa=0
wb=0
il=7.3

[RMS 267]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8

[RMS 268]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=8.2

[RMS 108]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=42

[RMS 269]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=42

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4064
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli YKYżo 3x1,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w rurach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 109]
nz=0.0947	0	0.0947
np=1
wa=0
wb=0
il=0.947

[RMS 204]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 70]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4074
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli YKYżo 5x1,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w rurach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 109]
nz=0.0947	0	0.0947
np=1
wa=0
wb=0
il=1.894

[RMS 74]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8

[RMS 70]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4084
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-08	5	1203-08		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=13
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[RMS 109]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[POZYCJA]
id=4086
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1205-01	5	1205-01		1
mpn=1211
na=Podłączanie kablem 3x1,5mm2 urządzeń technologicznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 109]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0
il=0.53

[POZYCJA]
id=4090
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1205-07	5	1205-07		1
mpn=1211
na=Podłączanie kablem 5x1,5mm2 urządzeń technologicznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 109]
nz=0.89	0	0.89
np=1
wa=0
wb=0
il=0.89

[POZYCJA]
id=4094
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 109]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3

[POZYCJA]
id=4096
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-02	5	1301-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=2
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 109]
nz=1.76	0	1.76
np=1
wa=0
wb=0
il=3.52

[POZYCJA]
id=4098
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-02	5	1305-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=145
ob=3
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 109]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.81

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE AKPiA
wa=0
kn=0	0	0
id=2553
nu=2

[ELEMENT 2]
na=CPV-45317000-2. UKŁADY POMIAROWE AKPiA
wa=0
kn=0	0	0
id=2554
nu=2.1

[POZYCJA]
id=2518
pd=Energobudowa wyd.III, biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0103-01	7-08	0103-01		0
na=Układ do pomiaru przepływu z zastosowaniem przepływomierza elektromagnetycznego DN200, zasilanie 230VAC, wyposażony w moduł komunikacyjny Profibus DP
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=146
ob=1
jm=ukl.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 109]
nz=25.34	0	25.34
np=1
wa=0
wb=0
il=25.34

[RMS 112]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=3307
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0103-02	7-08	0103-02		1
mpn=_1211
na=Układ do pomiaru poziomu z zastosowaniem sondy hydrostatycznej, zakr. 0..4m, wyj. 4..20mA, dł. przewodu 10m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=147
ob=1
jm=ukl.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 109]
nz=4.27	0	4.27
np=1
wa=0
wb=0
il=4.27

[RMS 126]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=2520
pd=Energobudowa wyd.III, biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0102-02	7-08	0102-02		0
na=Układ do pomiaru temperatury zbiornika buforowego z zastosowaniem termometru rezystancyjnego z osłoną rurową, przyłączem gwintowanym i szyjką, zakr. 0..120stC, dł. zanurzeniowa 500mm, syg. anal/ 4..20mA
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=148
ob=3
jm=ukl.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 109]
nz=4.82	0	4.82
np=1
wa=0
wb=0
il=14.46

[RMS 113]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 110]
nz=5	0	5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2534
pd=Energobudowa wyd.III, biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0102-02	7-08	0102-02		0
na=Układ do pomiaru temperatury z zastosowaniem termometru rezystancyjnego z osłoną rurową, przyłączem gwintowanym i szyjką, zakres pom. 0..120st.C, dł. zanurzeniowa 120mm, sygn. 4..20mA
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=149
ob=2
jm=ukl.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 109]
nz=4.82	0	4.82
np=1
wa=0
wb=0
il=9.64

[RMS 115]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 110]
nz=5	0	5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=CPV-50961200-1. PROGRAMOWANIE STEROWNIKÓW, WYKONANIE WIZUALIZACJI
wa=0
kn=0	0	0
id=2555
nu=2.2

[POZYCJA]
id=3311
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Montaż w rozdzielnicy "R48" modułów  systemu oddalonych wej/wyj.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=150
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 109]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=12.6

[RMS 271]
nz=0.1	0	2/20
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 272]
nz=0.15	0	3/20
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 275]
nz=0.15	0	3/20
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 274]
nz=0.15	0	3/20
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 276]
nz=0.1	0	2/20
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 128]
nz=0.1	0	2/20
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 277]
nz=0.05	0	1/20
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 278]
nz=0.05	0	1/20
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 279]
nz=0.15	0	3/20
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=2532
pd=		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		0
mpn=_
na=Wykonanie aktualizacji oprogramowania istniejącego sterownika na oczyszczalni
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=151
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 132]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=2533
pd=		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		0
na=Modernizacja istniejącej wizualizacji o nowe obiekty
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=152
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 270]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[SUMA KONTROLNA]
765fd18e 2beaa8962378714b58026de