[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.03
nan=BUDOWA INSTALACJI HYDROLIZY OSADÓW NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZDUŃSKIEJ WOLI
pe=2
op=1
opn=2	0	0	1	1	0	1	8	1	18	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	2	2	4	0	6	2
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0
je=1400.5	m	1400,5
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT
nfn=Przedsiębiorstwo Inżynierski ProEko
afn=85-151 Bydgoszcz  Al. Jana Pawła II  148
nb=BUDOWA INSTALACJI HYDROLIZY OSADÓW NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZDUŃSKIEJ WOLI- ROBOTY DROGOWE
ab=DZIAŁKI EWIDENCYJNE NR 365/6 I 366/6 OBRĘB: 24 TYMIENICE JEDN. EWID.: ZDUŃSKA WOLA
ni=MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o.
ai=ul. KRÓLEWSKA 15 98-220 ZDUŃSKA WOLA
nw=zostanie wybrany
br=drogowa
nk=Małgorzata Mrozik
npn=45110000-1 Roboty ziemne i rozbiórkowe;  45233000-9 Roboty drogowe nawierzchniowe
dt=06.2017

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=60.4	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=10.4	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=piasek
id=	3
jm=m3	060
ce=0
cw=25	PLN
il=39.9775
wc=0	0

[RMS ZEST 2]
ty=S
na=koparka gąsienicowa 0.60 m3
id=11163	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=71.2	PLN
il=105.4657
wc=0	0

[RMS ZEST 3]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=54.7	PLN
il=67.0478
wc=0	0

[RMS ZEST 4]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
id=11334	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=61.2	PLN
il=6.3622
wc=0	0

[RMS ZEST 5]
ty=S
na=równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
id=11612	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=96.21	PLN
il=1.3245
wc=0	0

[RMS ZEST 6]
ty=S
na=zrywarka przyczepna
id=11711	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=8.67	PLN
il=2.447
wc=0	0

[RMS ZEST 7]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny
id=12100	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=75.55	PLN
il=5.9241
wc=0	0

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=piasek uszlachetniony
id=1601870	2
jm=m3	060
ce=0
cw=25	PLN
kz=4	-1		0	0
il=8.9088
wc=0	0

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków
id=1700310	2
jm=t	034
ce=0
cw=403	PLN
kz=4	-1		0	0
il=3.6363
wc=0	0

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, szara
id=2222001	2
jm=m2	050
ce=0
cw=31.2	PLN
il=58.14
wc=0	0

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, szara
id=2222011	2
jm=m2	050
ce=0
cw=46.7	PLN
kz=4	-1		0	0
il=55.08
wc=0	0

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=krawężniki betonowe 15x30cm
id=2223099	2
jm=m	040
ce=0
cw=21.16	PLN
kz=4	-1		0	0
il=26.52
wc=0	0

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=obrzeża betonowe 30x8 cm
id=2223540	2
jm=m	040
ce=0
cw=8.5	PLN
il=95.268
wc=0	0

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=papa asfaltowa izolacyjna
id=2304199	2
jm=m2	050
ce=0
cw=2.27	PLN
kz=4	-1		0	0
il=2.7432
wc=0	0

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=mieszanka betonowa B 10
id=2370699	2
jm=m3	060
ce=0
cw=212	PLN
kz=4	-1		0	0
il=10.962
wc=0	0

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=mieszanka betonowa B 15
id=2370699	2
jm=m3	060
ce=0
cw=225	PLN
kz=4	-1		0	0
il=0.5408
wc=0	0

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=mieszanka betonowa C12/15
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0
cw=245	PLN
kz=4	-1		0	0
il=1.352
wc=0	0

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
id=2600621	2
jm=m3	060
ce=0
cw=558.06	PLN
kz=4	-1		0	0
il=0.0156
wc=0	0

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=krawędziaki iglaste kl. II
id=2600810	2
jm=m3	060
ce=0
cw=757.97	PLN
kz=4	-1		0	0
il=0.0448
wc=0	0

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
id=2640703	1
jm=m3	060
ce=0
cw=558.06	PLN
kz=4	-1		0	0
il=0.052
wc=0	0

[RMS ZEST 22]
ty=R
na=robotnicy
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 23]
ty=R
na=robotnicy gr.I
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 24]
ty=R
na=robotnicy gr.II
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=woda
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=2.75	PLN
kz=4	-1		0	0
il=9.8149
wc=0	0

[RMS ZEST 26]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=49	PLN
il=402.5315
wc=0	0

[RMS ZEST 27]
ty=S
na=wibrator powierzchniowy
id=45110	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=4.2	PLN
il=14.43
wc=0	0

[RMS ZEST 28]
ty=R
na=robocizna
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=15	PLN
il=730.9175
wc=0	0

[RMS ZEST 29]
ty=R
na=robotnicy
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 30]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0
wc=0	0

[ELEMENT 1]
na=Roboty drogowe nawierzchniowe - kod CPV 45233000-9
je=1400.5	m2
wa=0
kn=0	0	0
id=182
nu=1
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm. 54m2
wa=0
kn=0	0	0
id=318
nu=1.1
wn=	

[POZYCJA]
id=319
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0101-03	6	0101-03		1
na=Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników
uw=(SST 06.01)
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=54
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	54		

[RMS 28]
nz=0.0336	0	0,0336
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0057	0	0,0057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.0082	0	0,0082
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=343
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0101-03	6	0101-03		1
na=Koryta wykonywane mechanicznie gł. 25 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników
uw=(SST 06.01)
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=54
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	54		

[RMS 28]
nz=0.0336	0	0,0336
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0057	0	0,0057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.0082	0	0,0082
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=321
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0104-07	2-31	0104-07		1
na=Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm (łączna grubość 25 cm.)
uw=(SST 06.01)
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=54
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=2.5

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	54		

[RMS 28]
nz=0.0059	0	0,0059
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=0.123	0	0,123
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.0041	0	0,0041
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=322
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0109-03	6	0109-03		0
na=Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - beton C 8/10
uw=(SST 06.01)
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=54
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	54		

[RMS 28]
nz=0.366	0	0,366
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.203	0	0,203
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=0.00083	0	0,00083
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=0.0412	0	0,0412
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.0508	0	0,0508
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.2	0	0,2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.0674	0	0,0674
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=323
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0105-07	6	0105-07		0
na=Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.3 cm
uw=(SST 06.01)
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=54
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	54		

[RMS 28]
nz=0.115	0	0,115
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=0.115	0	0,115
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.0188	0	0,0188
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.0045	0	0,0045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.2	0	0,2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.0013	0	0,0013
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=324
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0502-03	6	0502-03		0
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
uw=(SST 06.01)
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=54
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	54		

[RMS 28]
nz=1.23	0	1,23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0818	0	0,0818
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.0117	0	0,0117
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.027	0	0,027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.2	0	0,2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=325
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0401-03	2-31	0401-03		0
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-II
uw=(SST 06.01)
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26		

[RMS 28]
nz=0.17	0	0,17
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=326
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		0
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem z bet. C12/15
uw=(SST 06.01)
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.3	1	#p9*(0,1*0,3+0,2*0,1)		

[RMS 28]
nz=9.02	0	9,02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.47	0	0,47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=1.04	0	1,04
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=327
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0403-03	6	0403-03		0
na=Krawężniki betonowe 15x30cm  z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
uw=(SST 06.01)
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	16+10		

[RMS 28]
nz=0.587	0	0,587
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.0208	0	0,0208
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=0.0006	0	0,0006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=0.0195	0	0,0195
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.0039	0	0,0039
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.0136	0	0,0136
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.2	0	0,2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Nawierzchnia z kostki betonowej  gr. 6cm - 57m2
wa=0
kn=0	0	0
id=336
nu=1.2
wn=	

[POZYCJA]
id=337
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0101-03	6	0101-03		1
na=Koryta wykonywane mechanicznie gł. 24 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników
uw=(SST 06.01)
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=57
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=57	1	57		

[RMS 28]
nz=0.0336	0	0,0336
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0057	0	0,0057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.0082	0	0,0082
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=338
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0104-03	6	0104-03		1
na=Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm
uw=(SST 06.01)
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=38
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=1.5

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38		

[RMS 28]
nz=0.0047	0	0,0047
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=0.123	0	0,123
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.0041	0	0,0041
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=339
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0105-07	6	0105-07		0
na=Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.3 cm
uw=(SST 06.01)
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=57
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=57	1	57		

[RMS 28]
nz=0.115	0	0,115
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=0.115	0	0,115
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.0188	0	0,0188
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.0045	0	0,0045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.2	0	0,2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.0013	0	0,0013
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=340
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0502-02	6	0502-02		1
na=Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
uw=(SST 06.01)
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=57
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=57	1	57		

[RMS 28]
nz=1.17	0	1,17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0788	0	0,0788
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.0117	0	0,0117
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.026	0	0,026
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=341
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0404-05	6	0404-05		1
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
uw=(SST 06.01)
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=93.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=93.4	1	17+17+16+16-7,6+7+28		

[RMS 28]
nz=0.277	0	0,277
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=0.0055	0	0,0055
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.0016	0	0,0016
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.0014	0	0,0014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Niwelacja terenu - 2447m3
wa=0
kn=0	0	0
id=277
nu=1.3
wn=	

[POZYCJA]
id=346
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0211-08	2-01	0211-08		1
na=Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
uw=(SST 06.01)
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=2447
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2447	1	2447		

[RMS 28]
nz=0.038	0	0,038
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.0431	0	0,0431
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.0274	0	0,0274
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.1645	0	0,1645
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=347
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0233-06	2-01	0233-06		1
na=Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. IV
uw=(SST 06.01)
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=2447
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2447	1	2447		

[RMS 28]
nz=0.1669	0	0,1669
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.0026	0	0,0026
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0

